**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

**«Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Державного навчального закладу «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» у м. Белз, вул. Княжа, 2б Червоноградського району Львівської області»**

**1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору до 01 серпня 2024 року.**

**2. Технічні вимоги (необхідний обєм виконання робіт):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos./ No.** | **Description of works.** All works have to include prices on works, materials and transport | **Опис робіт.** Всі позиції повинні включати ціни на роботи, матеріали та транспортні витрати. | **Кількість** | **Одиниця вимірювання** | **Ціна за одиницю без ПДВ (грн)** | **Загальна вартість без ПДВ (грн)** |
| **1** | **Preparation works** | **Підготовчі роботи** |  |  |  |  |
| 1.1 | movement of goods, machinery and equipment to the place of work; - security measures for goods and equipment; - protection of stairwells and flights of stairs to be used for the movement of construction materials and garbage removal, protection of windows and existing doors; - temporary doors and partition walls, if required for the construction process; - housing for workers; - site protection; - site cleanup and dismantling of temporary structures upon completion. | • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • заходи безпеки товарів та обладнання; • захист сходових клітин та маршів, що будуть використовуватися для переміщення будівельних матеріалів та вивозу сміття, захист вікон та існуючих дверей; • тимчасові двері та роздільні стіни, якщо це потрібно для будівельного процесу; • житло для робітників; • захист майданчику; • прибирання ділянки та демонтаж тимчасових споруд після завершення. | 1 | pcs./шт. |  |  |
| **2** | **Dismantling works** | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |
| 2.1 | Dismantling of sheet steel outflows | Розбирання відливів з листової сталі | 38,00 | m/м.п |  |  |
| 2.2 | Dismantling of the plastering from the walls and plinth | Демонтаж штукатурки зі стін та цоколя | 420,00 | m²/м2 |  |  |
| 2.3 | Disassembly and dismantling of architectural decorative elements (cornice, friezes, etc.) | Розбирання та демонтаж архітектурних декоративних елементів (карнізи, фрізи тощо) | 144,00 | m/м.п |  |  |
| 2.4 | Dismantling of drainage pipes with the preservation of pipes for the purpose of further re-installation after the insulation of the facade | Розбирання водосточних труб із збереженням труб з метою подальшого повторного монтажу після утеплення фасаду | 56,00 | m/м.п |  |  |
| **3** | **Windows** | **Вікна** |  |  |  |  |
| 3.1 | Installation of decorative elements PD110 or similar under the window outflows with Ceresit ST 85 pro glue | Кріплення декоративних підвіконних елементів PD110 або аналог з використанням клею Ceresit СT 85 pro | 38,00 | m/м.п |  |  |
| 3.2 | Installation of galvanized steel outflows(0.45 mm) with a polymer coating (RAL 7024), matte | Установлення віконних зливів з сталі оцинковано (0,45мм) ї з полімерним покриттям (RAL 7024), матовий | 38,00 | m/м.п |  |  |
| **4** | **Facade works and thermal insulation system** | **Фасадні роботи та система теплоізоляції** |  |  |  |  |
| 4.1 | Installation and dismantling of scaffolding up to 16 m high. Scaffolding must take into account the possibility of installing drainage pipes | Спорудження та розбирання риштувань висотою до 16 м. Риштування має враховувати можливість для монтажу водостічнихї труб | 430,00 | m²/м2 |  |  |
| 4.2 | Installation of a comprehensive system of facade insulation with mineral basalt insulation IZOVAT or similar (135 kg/m3) 150 mm thick with decorative mortar Ceresit СT 174 or similar and silicate paint.Ceresit СT 54 or similar (RAL according to the design , sheet #12-14) | Улаштування комплексної системи утеплення фасадів мінеральними базальтовим утеплювачем IZOVAT або аналог (135 кг/м3) товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином Ceresit СT 174 або аналог і фарбуванням силікатною фарбою Ceresit СT 54 або аналог (RAL згідно проекту Аркуші #12-14) | 386,00 | m²/м2 |  |  |
| 4.3 | Plastering the walls of the plinth with cement-sand mortar including installation of reinforcing mesh | Штукатурка стін цоколя цементно-піщаним розчином з монтажем армуючої сітки | 34,00 | m²/м2 |  |  |
| 4.4 | Installation of a comprehensive system of insulation of the plinth with XPS 100 mm thick with decorative mortar Ceresit СT 174 or similar with reinforcement mesh on the corners and covering by silicate paint Ceresit СT 54 or similar (RAL according to the design , sheet #12-14) | Улаштування комплексної системи утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчиномCeresit СT 174 або аналог і фарбуванням силікатною фарбою Ceresit СT 54 з армуванням кутів сіткою і фарбуванням силікатною фарбою силікатною фарбою Ceresit СT 54 або аналог (RAL згідно проекту Аркуші #12-14) | 34,00 | m²/м2 |  |  |
| 4.5 | Insulation of windows reveals up to 300 mm with mineral slabs30 mm thick, finished with decorative mortar, Ceresit СT 174 or similar with reinforcement mesh on the corners and covering by silicate paint Ceresit СT 54 or similar (RAL according to the design , sheet #12-14) | Утеплення укосів до 300 мм мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином Ceresit СT 174 або аналог і фарбуванням силікатною фарбою Ceresit СT 54 або аналог (RAL згідно проекту Аркуші #12-14) | 54,00 | m²/м2 |  |  |
| **5** | **Drainage system** | **Водовідвідна система** |  |  |  |  |
| 5.1 | Installation of the rainwater system : pipes, funnels, elbows and branches obtained after dismantling and using of new elements for fasteners to the wall (clamps, anchors) | Монтаж системи водосточних труб, лійок, колін і відводів отриманих після демонтажу з використання новиз елементів кріплень до стіни (хомути , анкера). | 56,00 | m/м.п |  |  |
| **6** | **Blind area** | **Відмостка** |  |  |  |  |
| 6.1 | Excavation by hand with loading onto dump trucks | Розробка грунту вручну з погрузкою на самоскиди | 13,85 | m3/м3 |  |  |
| 6.2 | Transportation of soil up to 5 km | Перевезення грунту до 5 км | 24,24 | t/т |  |  |
| 6.3 | Arrangement of a gravel (20-40 mm) base with mechenical layer compaction | Улаштування основи щебневої 20-40 мм з пошаровим механічним трамбуванням (згідно проекту Аркуші #20) | 2,22 | m3/м3 |  |  |
| 6.4 | Installation of concrete trays for water discharge. Base DN100 H105 C250 or similar | Встановлення лотків бетонних для відводу води Base DN100 H105 C250 або аналог | 7,00 | m/м.п |  |  |
| 6.5 | Arrangement of concrete blind area with a thickness of 10 cm, concrete B15 [M200], fraction 20-40 mm | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см, бетон В15 [М200] фракція 20 -40 мм | 55,40 | m²/м2 |  |  |
| **7** | **Other works** | **Інші роботи** |  |  |  |  |
| 7.1 | Garbage removal up to 5 km with excavator loading | Вивіз сміття до 5 км, з погрузкою екскаватором | 14,40 | t/т |  |  |
| **Всього по підрозділах** | | | | | | |
| **1** | **Preparation works** | **Підготовчі роботи** | | | |  |
| **2** | **Dismantling works** | **Демонтажні роботи** | | | |  |
| **3** | **Windows** | **Вікна** | | | |  |
| **4** | **Facade works and thermal insulation system** | **Фасадні роботи та система теплоізоляції** | | | |  |
| **5** | **Drainage system** | **Водовідвідна система** | | | |  |
| **6** | **Blind area** | **Відмостка** | | | |  |
| **7** | **Other works** | **Інші роботи** | | | |  |
| **Загальна вартість без ПДВ, (грн)** | | | | | |  |
| **ПДВ,** **(грн)** | | | | | |  |
| **Загальна вартість з ПДВ, (грн)** | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа |  |  |  |
| (Посада) | (підпис, М.П.) |  | (ініціали та прізвище) |

**3. Оригінал Гарантійного листа,** щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Державного навчального закладу «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» у м. Белз, вул. Княжа, 2б Червоноградського району Львівської області»

**4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:**

Виконаний розрахунок у табличній формі (див. пункт 2) з вказаними цінами на виконання кожного виду робіт та загалом.

Усі розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf та у форматі EXCEL

**5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції** технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати ***гарантійний лист***, в якому Учасник гарантує Замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

Якщо пропозиція Учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції Учасника) є Договірною ціною на об'єкт будівництва і складає всі витрати щоб виконати усі роботи згідно проекту (Графічна частина додається).